**FDAS VERSION NUMBER DURING DEVELOPMENT**

product\_id\_g : 64933 (FDA5)

core\_version\_g : [12:11] = summer\_g, [10:6] = harmonic\_g, [5:0] = ifft\_g

core\_revision\_g : Increment for each version start at 1

top\_version\_g : [9:6] = FDAS version on SVN, [5:3] = Total no of DDR I/Fs Required, [2:0] = ddr\_g

top\_revision\_g : Increment for each version start at 1

**Values:-**

product\_id\_g : 64933 (FDA5)

core\_version\_g : [12:11] = 1, [10:6] = 8, [5:0] = 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserved | | | Summer\_g | | harmonic\_g | | | | | ifft\_g | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

= 0x0A0E = 2574 decimal

core\_revision\_g : Increment for each version start at 1

top\_version\_g : [9:6] = 4, [5:3] = 4, [2:0] = 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserved | | | | | | FDAS Major Version | | | | DDR I/Fs Req | | | ddr\_g | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

= 0x0122 = 290 decimal

top\_revision\_g : Increment for each version start at 1